点検年月日　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　 自治会

　　　　　　　　　　　　　児童遊園

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 判　　定 | 備考(破損状況等を記入) |
| 遊具 | ブランコ | 良・可・要確認 |  |
| すべり台 | 良・可・要確認 |  |
| 鉄　　棒 | 良・可・要確認 |  |
| ジャングルジム | 良・可・要確認 |  |
| シーソー | 良・可・要確認 |  |
| 砂場(状態) | 良・可・要確認 |  |
| 〃(砂の量) | 適量・少ない |  |
| うんてい | 良・可・要確認 |  |
| アニマルペット | 良・可・要確認 |  |
| スプリング遊具 | 良・可・要確認 |  |
| その他(　　　　　) | 良・可・要確認 |  |
| その他(　　　　　) | 良・可・要確認 |  |
| 設備 | ベンチ | 良・可・要確認 |  |
| フェンス | 良・可・要確認 |  |
| パーゴラ | 良・可・要確認 |  |
| その他(　　　　　) | 良・可・要確認 |  |
| その他(　　　　　) | 良・可・要確認 |  |
| 確認者意見確認者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

この点検表は、日常点検を実施するにあたり、自治会にてご活用いただくもので、市こども育成課への提出は必要ありません。

点検の結果、修繕等を要請する場合は、「児童遊園遊具等増設・修理・撤去申請書」を市こども育成課へご提出ください。

【判定基準】

良　…現状では全く問題がないもの。

可　…塗装の劣化、表面の摩耗・錆等はみられるものの、使用には支障がない状態。

要確認…部品が破損・欠落・変形している、腐食が進行している、軽微な亀裂がみられるなど、すぐに確認が必要な状態。

※支柱・梁等の主要部分に穴が開いている、折れている、外れている等危険がある場合は、至急市こども育成課(049-224-5724)へ御連絡ください。