様式第２号（第３条、第６条、第９条、第１４条の６関係）

屋外広告物等安全点検確認書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現在の許可の年月日及び番号 | | | 年　　月　　日付け　　　第　　　　　　号 | | | | | |
| 表示・設置の場所 | |  | | | | | | |
| 設　置　数 | |  | | | 点検年月日 | | | 年　　月　　日 |
| 点　検　者 | | 氏　　名 | |  | | | | |
| 住　　所 | |  | | | | |
| 電話番号 | |  | | | | |
| 資　　格 | | 屋外広告業者・屋外広告物講習会修了者・屋外広告士  ・その他（　　　　　）　　第　　　　　号 | | | | |
| 点検  箇所 | 点　　検　　項　　目 | | | | | 異常の  有無 | | 改善の概要 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | | | 有 | 無 |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの  　隙間、支柱のぐらつき | | | | | 有 | 無 |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | | | | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部、プレート）の  　腐食、変形、隙間 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビスの緩み、欠落 | | | | | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト、取付部プレートの腐食、変形 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | | | | | 有 | 無 |  |
| ３　取付対象部（柱、壁、スラブ）、取付部周辺の異常 | | | | | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １　表示面板、切り文字等の腐食、破損、  変形、ビス等の欠落 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、  ねじれ、変形、欠損 | | | | | 有 | 無 |  |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰ま  　り | | | | | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | | | | | 有 | 無 |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | | | | | 有 | 無 |  |
| その他 | １　附属部材の腐食、破損 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２　避雷針の腐食、損傷 | | | | | 有 | 無 |  |
| ３　その他点検した項目  　（　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | 有 | 無 |  |

備考　屋外広告物等の種類により、該当する点検項目がない場合は、「異常の有無」の欄に２重線を引くこと。